Router(config)#access-list 10 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

Router(config)#ip nat pool public 20.0.0.1 20.0.0.10 netmask 255.255.255.240

Router(config)#ip nat inside source list 10 pool public

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Se2/0

Router(config)#exit